건물에너지저감, 외단열마감시스템 도입 시급

건물에너지소비 저감을 위하여 외단열마감시스템(EIFS) 도입이 시급한 것으로 제기되었다. 지난 11일 본지가 공동주관한 제2회 환경에너지포럼에서는 건물에너지 효율화를 위한 정부의 시책발표와 관련업계의 다양한 사업이 소개되었다.

외단열시스템(External Insulation Finishing System) 지속가능한 건축물에 적용되는 폴리머바인더 발제에 나선 바커케미칼코리아의 장택규 차장은 건물에너지의 획기적인 절약방안으로 해외에서 이미 공인된 외단열마감시스템의 국내도입이 시급하다고 했다.

외단열마감시스템(EIFS)은 가장 우수한 벽체 단열방법으로 알려져 있는 일종의 벽체구조시스템으로 독일, 중국 등에서는 안전체 검증은 물론 규격까지 제정되어 있어 친환경건축현장에 필수적으로 적용되고 있다고 한다.

이어 국내최초로 친환경주택 에코3L하우스를 건립하여 운영중에 있는 대림산업 건축환경연구센터 원종서 박사는 주택에너지의 효율화를 위해서는 단열이 최우선 과제이며, 이를 위해 외단열시스템 도입은 필수임을 강조했다. 또, 국내의 경우 아직 기준규격조차 없어 업계에서는 도입에 대한 필요성이 없었으나 친환경 저에너지주택에 대한 시장의 인식변화에 따라 기업차원의 자발적인 기준수립이 진행되고 있다고 밝혔다.

에너지관리공단의 건물에너지관리팀 서백호 팀장에 따르면 현재 우리나라 에너지사용현황은 2008년 기준 1,414억불로 이 가운데 가정상업공공부문이 전체의 22.2%인 4천만TOE를 차지하고 있다. 독일은 건물의 경우 에너지절약 포텐셜이 30%에 달하는 것으로 나타나, 지난 1957년 이후 50년간 지속적인 외단열마감시스템 적용으로 7.4억m2를 적용하여 난방유(2400억L), CO2(6.7억톤), 난방비(~120bill 유로) 등 원유 및 가스의존도를 획기적으로 줄인 것으로 나타났다.

중국은 외단열마감시스템 적용을 이미 제도화하여 에너지저감과 이산화탐소 감축은 물론 전건물의 1%만 적용해도 100조원에 달하는 거대한 시장을 형성해 놓고 있다. 때문에 관련 업계에서는 이미 해외에서 검정받은 외단열마감시스템 규격을 국내에서도 타당성 검토후 시급히 적용할 필요가 있다고 말하고 있다.

외단열마감시스템(EIFS) 부가효과

▷ 실내주거환경향상

냉난방 가동시 실내공기는 지속적으로 순환하게 되며, 알러지 등의 원인이 되는 먼지 및 박테리아 등을 끊임없이 운반하는 매체이다. 그러나 EIFS를 적절히 시공할 경우 냉난방 가동회수를 줄임으로서 실내 공기질 향상에 기여한다.

또, 일반적인 실내외 온도차로 인한 수증기 응축현상(결로)은 곰팡이 생성의 원인이 되나 EIFS는 응축현상을 억제하므로 벽이나 천장에 곰팡이 발생을 근본적으로 방지하게 된다.

▷ 건축물 가치향상

적절한 EIFS는 석조건축물을 수분침두로 인한 손상 및 풍화작용, 크랙으로부터 장기적으로 효과적인 보호를 할수 있게 하여 결과적으로 건물가치향상에 기여한다.

▷ 수려한 외부디자인

건물의 미적인 가치를 부여할 수 있는 다양한 종류의 옵션이 가능하여 모든종류의 facade 디자인이 가능케 한□.

▷ 에너지절약 & CO2 저감

대량의 냉난방에너지 사용은 비용뿐만 아니라 대기환경오염을 유발한다. 그러나 효율적인 EIFS 적용은 막대한 에너지비용을 절약하게 하고 CO2를 저감하는 효과를 갖는다.